附　件

新密市地质灾害隐患点统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野外编号 | 隐患点名称 | 经度 | 纬度 | 威胁人数（人） | 威胁财产（万元） | 险情等级 | 防治措施 |
| XMS-HP-01 | 牛店镇助泉寺村 | 113°11′34″ | 34°33′48″ | - | 10 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-HP-02 | 平陌镇白龙庙 | 113°19′44″ | 34° 25′7″ | 12 | 20 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、专业监测 |
| XMS-BT-01 | 伏羲山钟沟村娘娘庙 | 113°11′56″ | 34°36′29″ | 2 | 10 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-02 | 伏羲山钟沟村 | 113°11′48″ | 34°36′34″ | 2 | 20 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-03 | 伏羲山寺沟村 | 113°14′30″ | 34°35′59″ | 2 | 15 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-04 | 牛店镇寨脖村 | 113°11′45″ | 34°31′40″ | 4 | 20 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、避险搬迁 |
| XMS-BT-05 | 白寨镇良水寨老沟组 | 113°30′16″ | 34°35′24″ | 2 | 50 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-06 | 白寨镇良水寨圣水峪 | 113°30′32″ | 34°37′03″ | 2 | 10 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-07 | 平陌镇刘门村 | 113°19′24″ | 34°27′31″ | 8 | 40 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-08 | 袁庄乡石贯峪南 | 113°21′41″ | 34°35′02″ | 2 | 10 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-09 | 袁庄乡石贯峪北 | 113°21′40″ | 34°35′30″ | 2 | 20 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-10 | 超化镇栗林村 | 113°24′54″ | 34°23′48″ | 8 | 6 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-11 | 来集镇岳岗村北头 | 113°26′37″ | 34°31′32″ | 1 | 1 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、排危除险、避险搬迁 |
| XMS-BT-12 | 来集镇马武寨8组 | 113°28′56 ″ | 34°28′25″ | 6 | 60 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理 |
| XMS-BT-13 | 来集镇杨家门村8组 | 113°28′28″ | 34°28′27″ | 2 | 10 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、排危除险、避险搬迁 |
| XMS-BT-14 | 来集镇杨家门村15组 | 113°28′49″ | 34°28′05″ | 4 | 4 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、排危除险、避险搬迁 |
| XMS-BT-15 | 来集镇西于沟4组 | 113°24′41″ | 34°29′10″ | 4 | 10 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、排危除险、避险搬迁 |
| XMS-BT-16 | 青屏街道周楼村10组 | 113°21′16″ | 34°32′49″ | 6 | 41 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、紧急避险 |
| XMS-BT-17 | 青屏街道周楼村8组 | 113°21′37″ | 34°32′48″ | 2 | 6 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、避险搬迁 |
| XMS-BT-18 | 青屏街道周楼村6组 | 113°21′43″ | 34°33′1″ | 2 | 5 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、紧急避险 |
| XMS-BT-19 | 新华路赵坡村5组 | 113°25′26″ | 34°32′50″ | 1 | 1 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、避险搬迁 |
| XMS-BT-20 | 新华路赵坡村7组 | 113°25′30″ | 34°32′21″ | 8 | 20 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、紧急避险 |
| XMS-BT-21 | 新华路赵坡村11组 | 113°24′41″ | 34°31′31″ | 12 | 20 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、紧急避险 |
| XMS-BT-22 | 西大街街道青石河7组 | 113°19′09 ″ | 34 °30′46″ | 5 | 30 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、避险搬迁 |
| XMS-BT-23 | 平陌镇龙泉村3组 | 113°20′46″ | 34°27′40″ | 8 | 30 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、紧急避险 |
| XMS-BT-24 | 平陌镇白龙庙1组 | 113°20′56″ | 34°25′26″ | 6 | 20 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、紧急避险 |
| XMS-BT-25 | 伏羲山五虎沟村沙岗组 | 113°18′10″ | 34°36′5 ″ | 85 | 150 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、避险搬迁 |
| XMS-BT-26 | 伏羲山红石林景区 | 113°14′37″ | 34°35′53″ | 2 | 10 | 小型 | 定期目视监测、设立警示标志、工程治理、紧急避险 |
| XMS-DMTX-01 | 岳村镇苇园村 | 113°31′45″ | 34°32′58″ | 30 | 70 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁 |
| XMS-DMTX-02 | 牛店镇李湾村 | 113°13′58″ | 34°30′39″ | 82 | 300 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-03 | 牛店镇闫沟村 | 113°12′42″ | 34°30′50″ | 80 | 200 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-04 | 超化镇杏树岗村1组 | 113°24′23″ | 34°26′42″ | 8 | 20 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-05 | 超化镇杏树岗村16组 | 113°24′05″ | 34°26′35″ | 23 | 20 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-06 | 超化镇东店村 | 113°24′44″ | 34°27′19″ | 5 | 200 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-07 | 超化镇王岗村梁沟 | 113°22′20″ | 34°26′31″ | 50 | 250 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-08 | 超化镇湖地村 | 113°21′34″ | 34°28′44″ | 25 | 50 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-9 | 超化镇樊寨村 | 113°25′17″ | 34°27′18″ | 10 | 50 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-10 | 超化镇申沟村2组 | 113°25′51″ | 34°27′10″ | 20 | 80 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-11 | 超化镇超化村 | 113°24′03″ | 34°26′54″ | 7 | 20 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-12 | 超化镇周岗村 | 113°26′01″ | 34°26′39″ | 20 | 120 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-13 | 超化镇王村村 | 113°23′57″ | 34°27′36″ | 20 | 130 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-14 | 米村镇孟庄村 | 113°16′49″ | 34°32′03″ | 70 | 140 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-15 | 西大街下庄村柳沟组 | 113°18′3″ | 34°30′51″ | 20 | 95 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-16 | 西大街下庄村南吴东组 | 113°18′20″ | 34°30′32″ | 90 | 450 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-17 | 来集镇黄寨村 | 113°25′46″ | 34°27′52″ | 48 | 175 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-18 | 来集镇王堂村 | 113°29′06″ | 34°29′45″ | 3 | 5 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-19 | 来集镇来集村12组 | 113°27′43″ | 34°29′01″ | 60 | 300 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-20 | 来集镇宋楼村石沟2组 | 113°25′56″ | 34°28′54″ | 95 | 475 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-21 | 白寨镇王寨河村 | 113°30′31″ | 34°34′28″ | 20 | 50 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-22 | 白寨镇柳沟村 | 113°29′48″ | 34°39′32″ | 10 | 30 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-23 | 大隗镇大路沟村 | 113°27′24″ | 34°26′6″ | 45 | 90 | 小型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |
| XMS-DMTX-24 | 刘寨镇西马庄村三里岗 | 113°31′4″ | 34°31′02″ | 120 | 450 | 中型 | 定期目视监测、安装简易监测设施、设立警示标志、避险搬迁、危房拆除 |